|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **КАРТИНКА** | **НАИМЕНОВАНИЕ** | **ОПИСАНИЕ** | **КОЛ-ВО** |
| |  | | --- | |  | | DS-2DE3A404IW-DE(S6) | 4Мп уличная скоростная поворотная IP-камера c ИК-подсветкой до 50м 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8 - 12мм, 4x; угол обзора объектива 96.7°- 31.6°; механический ИК-фильтр; 0.005лк@F1.5; сжатие H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+; тройной поток; 2560 × 1440@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, HLC, антитуман, ROI; Smart-функции; вращение 350°, вручную: 0.1° - 60°/с, по предустановке: 65°/с; наклон 0° - 90°, вручную: 0.1° - 50°/с, по предустановке: 60°/с; слот для microSD до 256Гб; встроенный микрофон и динамик; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; питание DC12В/PoE(802.3af); 14Вт макс.; -30 °C...+65 °C; IP66; вес 1.125кг. | 4 |
| |  | | --- | |  | | DS-2CD3156G2-IS (2.8mm)© | 5Мп уличная купольная IP-камера и EXIR-подсветкой до 40м 1/2.7" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8мм; угол обзора 98°; механический ИК-фильтр; 0.003лк@F1.4; сжатие H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+; четыре потоки; 2592×1944@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; Smart видеоаналитика; слот для microSD до 256Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1;1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 8.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; IK10; вес 0.58кг. захват лиц + детекция наличия маски | 2 |
| |  | | --- | |  | | DS-2DE7A425IW-AEB(T5) | 4Мп уличная скоростная поворотная IP-камера с ИК-подсветкой до 200м 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS; объектив 4.8 - 120мм, 25x; угол обзора объектива 50.8° - 2.6°; механический ИК-фильтр; 0.005лк@F1.6; сжатие H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+; тройной поток; 2560х1440@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, антитуман, ROI, EIS; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; вращение 360°, вручную: 0.1° - 160°/с, по предустановке: 240°/с; наклон -15° - 90°, вручную: 0.1° - 120°/с, по предустановке: 200°/с; слот для microSD до 256Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 2/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; питание AC24В/Hi-PoE; 42Вт макс.; -40 °C...+65 °C; IP66; IK10; грозозащита TVS 6000B; вес 5кг. классификация «человек/ТС»; автоматическое слежение 2.0; захват лиц; | 5 |