Петля хрусталиковая с крестовиной по Веберу

Медицинское изделие представляет собой многоразовый инструмент, использующийся в офтальмологии, предназначенный для удаление хрусталика в условиях лечебных учреждений.

Материалом, из которого изготовляется инструмент, является нержавеющая сталь высокого качества, устойчивая к коррозионному воздействию внешних факторов. Данное изделие может подвергаться дезинфекционной и предстерилизационной очистке, а также последующей стерилизационной обработке.

Петля состоит из нескольких частей, представленных овальной рабочей частью с крестовиной и уплощенной рукояткой, позволяющей обеспечить надежный хват и удержание инструмента, предупреждая его выскальзывание из рук медицинского персонала при проведении необходимых манипуляций.

Технические характеристики:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Общая длина в мм.** | **Ширина рабочей части в мм.** | **Гарантийный срок** | **Упаковка** | **Производитель** |
| Петля хрусталиковая с крестовиной по Веберу | 135 | 6 | Не менее 12 месяцев | Индивидуальная | Россия |