Кран трехходовой KD-Flex

Данное одноразовое медицинское приспособление используется в различных направлениях медицинской деятельности с целью соединения нескольких инфузионных линий или систем, включая возможность регулировать силу потока вплоть до его остановки при осуществлении внутривенных вливаний растворов медикаментов в кровеносную систему человека в условиях лечебных учреждений.

Материалом, служащим для изготовления приспособления, является прозрачный высококачественный полимер без содержания латекса и фталатов, поэтому изделия из такого материала безопасны при эксплуатации и не вызывают аллергических проявлений.

Кран трехходовой имеет ряд отличительных особенностей в виде:

* Наличия специальной винтовой муфты, способной перемещаться по оси инструмента и обеспечивающей надежность соединения с инфузионными системами;
* Расположенных на концах крана предохранительных колпачков с внутренним резьбовым соединением;
* Имеющихся нескольких соединительных портов типа «LUER» и «LUER-LOCK»;
* Универсальности конструкции, благодаря чему изделие совместимо со всеми системами для инфузий;
* Малого объема «мертвого пространства»;
* Способности перемещаться на 360 о вокруг своей оси для безопасного и быстрого соединения с инфузионными линиями;
* Наличию маркировки на поворотных лопастях, указывающей на направление потока.

**Внутренняя упаковка: 50 шт.**

**Транспортная упаковка: 500 шт.**

**Стерилизация:** Этиленоксид (ЕО);

**Фирма-изготовитель: KD Medical GmbH Hospital Products**

**Страна производства:** Германия